臺北城市科技大學賃居宣導：

|  |  |
| --- | --- |
| **除濕機易短路起火，賃居租屋同學要注意安全** |  |

安全使用除濕機小叮嚀：  
1.操作期間應關上門窗，以免濕氣不斷滲入室內減低抽濕效果。  
2.出風口、吸風口不可被阻擋，確保有足夠空間讓機器散熱。  
3.定期清除積塵，避免灰塵積聚於絕緣體引致洩電。  
4.勤清洗貯水器，避免滋生藻類或細菌。  
5.不應讓除濕機長期開啟，如有異味或異響發出，應立即關上，找專人檢查。  
6.不使用時，要關閉並拔掉電源。  
7.留意電線有否出現裂紋。  
8.勿擅將出水位接駁膠管排水，因會影響抽濕機水滿自動關機功能，以致機件過熱起火釀生火災。  
9.雖然除濕機耗電量不大，但亦不宜與其他耗電量大的電器共同使用同一個延長線。